Tilsyn med energikrav
jf. plan- og bygningslova kap. 25, byggesaksforskriften kap. 15 og byggteknisk forskrift.

Sjekkliste – Energiforsyning

- Byggjeplasstilsyn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gnr | Bnr | Saksnr | Dato |
| Adresse | Ansvarleg føretak |
| Deltakere på tilsyn | Føretakets funksjon i byggjesaka |
| Vedlegg | Bilder | Kart | Anna |
| Tilsynsførar/sakshandsamar |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Spørsmål** | **Kommentarar og illustrasjonar** | **Heimel** | **Avvik funne** | **Merknader** |
| Er det installert oljekjele for bruk til grunnlast? | Oljekjele er berre tillaten installert for å dekkje spisslasta (dvs. ca. 20 % av varmebehovet). | TEK10 § 14-7 første ledd  |  |  |
| Er det installert varmekjelde basert på fornybar energikjelde? | Typiske løysingar for å tilfredsstille kravet kan vere solfangar, fjernvarme, varmepumpe, pelletskamin, vedomn, biokjele, biogass, bioolje, etc. Varmeløysingane må kunne takast i bruk med det same bygningen er ferdigstilt og må kunne brukast kontinuerleg gjennom bygningen si levetid.  | TEK10 § 14-7  |  |  |