Tilsyn med universell utforming
jf. plan- og bygningsloven kap. 25, byggesaksforskriften kap. 15 og byggteknisk forskrift.

Sjekkliste – Dokumenttilsyn Uteareal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gnr | Bnr | Saksnr | Dato |
| Adresse | Ansvarlig foretak |
| Deltagere på tilsyn | Foretakets funksjon i byggesaken |
| Vedlegg | Bilder | Kart | Annet |
| Tilsynsfører/saksbehandler |

|  |
| --- |
| Dokumenttilsyn - uteareal |
|  | **Spørsmål** | **Sjekkpunkt** | **Hjemmel** | **Avvik** | **Merknader** |
| 0 | Er uteoppholdsarealet etter sin funksjon egnet for lek, aktivitet og rekreasjon for alle aldersgrupper? Er det framkommelighet til lekeapparat? | Har uteoppholds -arealet gode lys- og solforhold?Er det skjermet for støy og vibrasjoner?  | TEK10 § 8-4  |  |  |
| 1 | Oppnås det trinnfri gangatkomst med krav til stigningsforhold til uteoppholdsareal? | Dokumentasjon på stigningsforhold og trinnfri gangatkomst fra parkering/kjørbar vei til områdets uteoppholdsareal | TEK10 § §8-7 og 8-5 |  |  |
| 2 | Er uteoppholdsareal lett å orientere seg til og i? | Dokumentasjon på orienteringspunkter og veifinning.Markering av gangsone over store plasser. | TEK10 § 8-5 |  |  |
| 1 | Er parkering nær hovedatkomst? | Dokumentasjon på parkeringsforhold | TEK10 § 8-9  |  |  |
| 1 2 | Er avfallsløsning planlagt i uteareal? | Dokumentasjon på avfallsplassering med kort avstand fra bygning og trafikksikker atkomst for tømming | TEK10 §12-12 |  |  |
| 0 | Er uteoppholdsareal tilgjengelig og gir det likestilt bruk? | Plassering av benker, utstyr og lignende. | TEK10 § 8-4  |  |  |
| 3 | Er uteoppholdsareal vurdert mht støy? | Dokumentasjon på støyforhold | TEK10 §13-6 |  |  |