Tilsyn med Universell utforming  
jf. plan- og bygningslova kap. 25, byggesaksforskriften kap. 15 og byggteknisk forskrift.

Sjekkliste – Uteareal

- Byggjeplasstilsyn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gnr | Bnr | Saksnr | Dato |
| Adresse | | Ansvarleg føretak | |
| Deltakere på tilsyn | | Føretakets funksjon i byggjesaka | |
| Vedlegg | Bilder | Kart | Anna |
| Tilsynsførar/sakshandsamar | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byggjeplasstilsyn uteareal | | | | | |
|  | **Spørsmål** | **Sjekkpunkt** | **Heimel** | **Avvik** | **Merknader** |
| 1 | Er parkering nær hovudtilkomst? | Dokumentasjon på parkeringsforhold | TEK10 § 8-9 |  |  |
| 2 | Er nivåskilnader merkte og sikra? | Er nivåskilnader over 0,5 m sikra med rekkverk? | TEK10 § 8-4 |  |  |
| 2 | Er utetrapp sikker i bruk? | Er trapp utført med markeringar og rekkverk? | TEK10 § 8-10 |  |  |
| 0 | Er uteopphaldsareal tilgjengelag og gir det likestilt bruk? | Plassering av benkar, utstyr og liknande. | TEK10 § 8-4 |  |  |
| 2 | Er gangtilkomst utan hinder? | Er gangtilkomst sikra mot fare for samanstøyt? | TEK10 §  8-4 |  |  |
| 1 | Blir det oppnådd trinnfri gangtilkomst med krav til stigningsforhold til uteopphaldsareal? | Dokumentasjon på stigningsforhold og trinnfri gangtilkomst frå parkering/køyrbar veg til uteopphaldsareal i området. | TEK10 § §  8-7 og  8-5 |  |  |
| 2  3 | Er uteopphaldsareal lette å orientere seg til og i, og er det skjerma mot støy slik at god taleforståing er oppnådd? | Dokumentasjon på orienteringspunktog vegfinning.  Markering av gangsone over store plassar. | TEK10 § 8-5  TEK10 §13-6 |  |  |